{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EABX-D6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EABX16DF6V","EABX16DA6V"]
["Уровень звукового давления","Ном.","","","дБ(A)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","Темп. нар. возд.","Мин.","°C сух.т.","0 (6)","0 (6)"]
["","","Сторона воды","Макс.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Мин.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Hагрев","Сторона воды","Макс.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Sound power level","Ном.","","","дБ(A)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","440","440"]
["","","","Глубина","мм","390","390"]
["","","","Высота","мм","840","840"]
["Корпус","Материал","","","","Полимер, листовой металл","Полимер, листовой металл"]
["","Цвет","","","","Белый + черный","Белый + черный"]
["Масса","Блок","","","кг","38.0","38.0"]
["Электронагреватель","Рекомендуемые предохранители","","","A","20.000 (9)","20.000 (9)"]
["","Электропитание","","Частота","Гц","50","50"]
["","","","Напряжение","V","230","230"]
["","","","Наименование","","6V3","6V3"]
["","","","Фаза","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["Power supply","Наименование","","","","См. прим. 8","См. прим. 8"]
["Примечания","","","","","(1) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(1) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию)."]
["","","","","","(2) - Включая трубы + резервный нагреватель; без расширительного бака","(2) - Включая трубы + резервный нагреватель; без расширительного бака"]
["","","","","","(3) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды.","(3) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды."]
["","","","","","(4) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)","(4) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)"]
["","","","","","(5) - Значение измеряется в безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от расстояния и акустической среды. Указанный уровень звукового давления измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С.","(5) - Значение измеряется в безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от расстояния и акустической среды. Указанный уровень звукового давления измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С."]
["","","","","","(6) - См. рабочий диапазон блока.","(6) - См. рабочий диапазон блока."]
["","","","","","(7) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(7) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке."]
["","","","","","(8) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания.","(8) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания."]
["","","","","","(9) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(9) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)"]