{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EAVH-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EAVH16S18DA9W","EAVH16S23DA9W"]
["Корпус","Материал","","","","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","1650","1850"]
["","","","Ширина","мм","595","595"]
["","","","Глубина","мм","625","625"]
["Масса","Блок","","","кг","109","118"]
["Уровень звуковой мощности","Ном.","","","дБ(A)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Уровень звукового давления","Уровень звукового давления-=-Ном.-=-дБ(A)","","","дБ(A)","30.0 (6)","30.0 (6)"]
["Рабочий диапазон","Hагрев","Сторона воды","Мин.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Макс.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","Охлаждение","Темп. нар. возд.","Мин.","°C сух.т.","0 (7)","0 (7)"]
["","","Сторона воды","Мин.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Макс.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["Электропитание","Наименование","","","","См. прим. 9","См. прим. 9"]
["Электронагреватель","Электропитание","","Наименование","","9W","9W"]
["","","","Фаза","","3~","3~"]
["","","","Частота","Гц","50","50"]
["","","","Напряжение","V","400","400"]
["Электрический нагреватель","Рекомендуемые предохранители","","","A","20.000 (10)","20.000 (10)"]
["Примечания","","","","","(1) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(1) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию)."]
["","","","","","(2) - На основе dT = 45 K","(2) - На основе dT = 45 K"]
["","","","","","(3) - Включая трубы + резервный нагреватель; без расширительного бака","(3) - Включая трубы + резервный нагреватель; без расширительного бака"]
["","","","","","(4) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды.","(4) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды."]
["","","","","","(5) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)","(5) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)"]
["","","","","","(6) - Значение измеряется в безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от расстояния и акустической среды. Указанный уровень звукового давления измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С.","(6) - Значение измеряется в безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от расстояния и акустической среды. Указанный уровень звукового давления измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С."]
["","","","","","(7) - См. рабочий диапазон блока.","(7) - См. рабочий диапазон блока."]
["","","","","","(8) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(8) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке."]
["","","","","","(9) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(9) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)"]