{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV3","EPGA14DAV3","EPGA16DAV3"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","","Ном.","дБ(A)","48.0 (2)","49.0 (2)","52.0 (2)"]
["","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","55.0 (3)","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Уровень звуковой мощности","Нагрев","","Ном.","дБ(A)","64.0 (1)","64.0 (1)","66.0 (1)"]
["","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","68.0 (1)","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Refrigerant","ПГП","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Charge","","","kg","3.50","3.50","3.50"]
["","Тип","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","1,160","1,160","1,160"]
["","","","Глубина","мм","380","380","380"]
["","","","Высота","мм","1,440","1,440","1,440"]
["Масса","Блок","","","kg","143","143","143"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","","Макс.","°C c.т.","43","43","43"]
["","","","Мин.","°C c.т.","10","10","10"]
["","Бытовая горячая вода","","Мин.","°C c.т.","-28","-28","-28"]
["","","","Макс.","°C c.т.","35","35","35"]
["Подсоединение труб","Перепад уровней","IU - OU","Макс.","м","10.0","10.0","10.0"]
["Power supply","Фаза","","","","1N~","1N~","1N~"]
["","Наименование","","","","V3","V3","V3"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","230","230","230"]
["Ток","Рекомендуемые предохранители","","","A","32","32","32"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C ); Нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )","(1) - Охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C ); Нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )","(1) - Охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C ); Нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )"]
["","","","","","(2) - Ровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного определенном расстоянии от блока. Это относительная величина, которая зависит от расстояния и акустической среды. Более информацию указана на чертеже со спектром звуковых частот. Условия: Ta сух.т/вл.т 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(2) - Ровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного определенном расстоянии от блока. Это относительная величина, которая зависит от расстояния и акустической среды. Более информацию указана на чертеже со спектром звуковых частот. Условия: Ta сух.т/вл.т 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(2) - Ровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного определенном расстоянии от блока. Это относительная величина, которая зависит от расстояния и акустической среды. Более информацию указана на чертеже со спектром звуковых частот. Условия: Ta сух.т/вл.т 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(3) - Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока. Это относительная величина, которая зависит от расстояния и акустической среды. Более подробную информацию указана на чертеже со спектром звуковых частот. Условия: Ta 35°C-LWE 7°C(DT = 5°C)","(3) - Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока. Это относительная величина, которая зависит от расстояния и акустической среды. Более подробную информацию указана на чертеже со спектром звуковых частот. Условия: Ta 35°C-LWE 7°C(DT = 5°C)","(3) - Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока. Это относительная величина, которая зависит от расстояния и акустической среды. Более подробную информацию указана на чертеже со спектром звуковых частот. Условия: Ta 35°C-LWE 7°C(DT = 5°C)"]