{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-N / RXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20N5V1B / RXP20N5V1B9","FTXP25N5V1B / RXP25N5V1B9","FTXP35N5V1B / RXP35N5V1B9","FTXP50N2V1B / RXP50N5V1B9","FTXP60N2V1B / RXP60N5V1B9","FTXP71N2V1B / RXP71N5V1B9"]
["Outdoor unit","","","","RXP20N5V1B9","RXP25N5V1B9","RXP35N5V1B9"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.3","1.7","1.7","2.3"]
["","Ном.","","кВт","2","2.5","3.5","5","6","7.1"]
["","Макс.","","кВт","2.6","3","4","6","7","7.3"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.3","1.7","1.7","2.3"]
["","Ном.","","кВт","2.5","3","4","6","7","8.2"]
["","Макс.","","кВт","3.5","4","4.8","7.7","8","9"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.75","3.75","3.26","3.61","3.29","2.64"]
["","COP","","","4.77","4.36","4.02","3.8","3.63","3.19"]
["","Годовое потребление энергии","","kWh","","","","693","912","1345"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A","A","D"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A","A","D"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2","2.5","3.5","5","6","7.1"]
["","SEER","","","7.2","7.2","7.2","7.3","6.82","6.2"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","97","121","170","240","308","401"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A++","A++","A++","A+","A+","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.2","2.4","2.8","4.6","4.8","6.2"]
["","SCOP/A","","","4.65","4.61","4.64","4.4","4.1","4.01"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","1.99","2.09","2.35","3.15","3.29","4.24"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","663","728","845","1463","1638","2166"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(1) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(1) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(2) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(2) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]